**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. Провести полное техническое освидетельствование **стандартных** сборно-разборных стеллажей согласно ГОСТ Р 55525-2017, ГОСТ Р 57381-2017.
2. Провести статические испытания **паллетных** стеллажей вертикальной нагрузкой, согласно ГОСТ Р 55525-2017 (паспортизованный груз предоставляет Исполнитель, использовать товар на стеллажах для испытаний запрещено);
3. Провести восстановление **всех** паспортов на стеллажное оборудование;
4. Проверить состояние пола под стеллажами, согласно п.10.2 ГОСТ 55525-2017;
5. По каждой выявленной неисправности дать подробное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации, провести расчеты остаточной несущей способности всех поврежденных секций стеллажей;
6. На основании проведенных процедур дать подробные рекомендации о необходимых мероприятиях, которые следует осуществить эксплуатирующей организации для снижения рисков наступления неблагоприятных и чрезвычайных (опасных) ситуаций со стеллажами.
7. Осуществить обучение и аттестацию сотрудников Заказчика на право частичного технического освидетельствования и эксплуатации стеллажей, согласно требованию п.10.3.1. ГОСТ Р 55525-2017 / п.10 ГОСТ Р 57381-2017.
8. Осуществить страхование профессиональной ответственности лаборатории за проверку стеллажей на сумму не менее 10 000 000 рублей.

**ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Тип исследуемого оборудования | Количество |
| 1. | Стеллажи фронтальные | 3500 паллетомест |
| 2. | Стеллажи полочные | 90 секций |
| 3. | Восстановление паспортов | 5 видов, 75 секций |
| 4. | Аттестация сотрудников Заказчика | 10 человек |

**ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Аккредитация** | |
| **Наличие свидетельства об аккредитации** в качестве испытательной лаборатории (центра) с соответствующей областью аккредитации, либо документальное подтверждение, что предприятие является изготовителем стеллажей, подвергаемых освидетельствованию: | **Подтверждение соответствия** |
| **Правовое обоснование:**  **ГОСТ Р 55525-2017 (паллетные стеллажи).**  п.10.3.2 Полное техническое освидетельствование стеллажей проводят не реже одного раза в 12 мес. организации, аккредитованные в национальной системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории с соответствующей областью аккредитации, либо предприятия – изготовители стеллажей, подвергаемых освидетельствованию.  **ГОСТ Р 57381-2017 (полочные стеллажи).**  п.10 Полное техническое освидетельствование стеллажей проводится не реже одного раза в 12 мес. организациями, аккредитованными в национальной системе аккредитации с соответствующей областью аккредитации, либо предприятиями-изготовителями стеллажей, подвергаемых освидетельствованию. | **Предоставить копию аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), указать номер, дату выдачи и срок действия:**  **Обязательные разделы:**  *- полное техническое освидетельствование стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017;*  *- статические испытания стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017;*  *- полное техническое освидетельствование стеллажей, согласно ГОСТ Р 573815-2017;* |
| **Квалификация персонала** | |
| **1. Удостоверение сотрудника лаборатории, об** **аттестации на знание требований ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017**  **2. Удостоверение о подтвержденной квалификации сотрудника лаборатории** **на право выполнения визуально-измерительного контроля (ВИК) стеллажей (ГОСТ Р 55525-2017).** Обучение и аттестацию проводит организация с действующей лицензией на образовательную деятельность. (Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ»  **Правовое обоснование:**  - Требование п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017, п. ГОСТ Р 57381-2017.  **Цитата:** «Сотрудники указанных организаций, проводящие полное техническое освидетельствование, должны быть **аттестованы¹** на знание требований настоящего стандарта и иметь **подтвержденную квалификацию²** для выполнения визуально-измерительного контроля.» | **Предоставить копии удостоверений**  *1. Удостоверение должно содержать фразу:* ***аттестован¹ на знание требований ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017\****  *2. Удостоверение должно содержать фразу:* ***подтверждена квалификация² для выполнения визуально-измерительного контроля стеллажей ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017\*\****  ***\* удостоверения о повышении квалификации не подходят, требуется удостоверение об аттестации.***  ***\*\* Удостоверение ВИК 2-уровня не подходит, к стеллажам оно не относится, разъяснение Ростехнадзора №09-00-06/5127 от 03.05.2017г*** |
|  |  |
| **Наличие паспорта на испытательный груз** в объеме и массе достаточного для нагружения двух секций всех уровней хранения. Доставку испытательного груза осуществляет Исполнитель. Калиброванный груз, а также специализированные грузы (наливного и насыпного типа), требующие предварительного взвешивания должны иметь **паспорт**, а также поверенное весовое оборудование (в случае калибровки на месте). Использование товара, хранимого на стеллажах в качестве нагрузки при испытаниях запрещено.  **Правовое обоснование:**  п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017: Контрольные грузы, используемые при испытаниях, должны быть откалиброваны (поверены) и промаркированы (иметь действующий сертификат калибровки или свидетельство о поверке).  - Разъяснение Росстандарта №907-ОГ/04 от 14.06.2017г. – «испытательный груз для стеллажей применяется только с наличием **паспорта**». <https://base.garant.ru/72684120/>  - Решение суда (стр.8-9)., № 2-5476/2024 от 26.06.2024г. Цитата: «Учитывая изложенное суд приходит к выводу, что применение товара, хранимого на стеллажах в качестве испытательного груза при испытаниях стеллажей запрещено, любой применяемый при испытаниях **груз должен иметь соответствующий паспорт** и предназначение быть использованным в испытаниях стеллажей нагрузкой. В случае применения лабораторией товара вместо паспортизованного груза, даже взвешенного на калиброванных весах, такие протоколы подлежали бы аннулированию».  *Уникальный идентификатор дела судебного решения 23RS0047-01-2024-003305-50* [*ссылка*](https://krasnodar-sovetsky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r_juid&vnkod=23RS0047&srv_num=1&delo_id=1540005&case_type=0&judicial_uid=23RS0047-01-2024-003305-50) | **Предоставить копии паспортов испытательного груза**  *- Копия паспорта, а также сертификата калибровки или свидетельство о поверке испытательного груза общей массой не менее 36 000 кг.*  *- В случае применения наливных и насыпных испытательных грузов (Примечание в ГОСТ Р 55525-2017 о предварительном взвешивании), предоставить копию паспорта груза и копию действующего сертификата поверки весового оборудования (для калибровки на месте работ).*  *- В случае применения иного испытательного оборудования– предоставить подтверждение Росстандарта или иного государственного уполномоченного органа о соответствии оборудования ГОСТ Р 55525-2017.* |
|  | |
| **Обучение** | |
| **Обучение и аттестация сотрудников Заказчика** на право частичного технического освидетельствования, согласно ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017.Обучение проводится дистанционно. | **Предоставить копию лицензии на образовательную деятельность.** |

**Для подтверждения своей компетентности претендент предоставляет**

**вместе с коммерческим предложением:**

1. Копию аккредитации на право проведения полного технического освидетельствования и статических испытаний стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017;
2. Копию аккредитации на право проведения полного технического освидетельствования полочных стеллажей, согласно ГОСТ Р 57381-2017;
3. Копии удостоверений сотрудников лаборатории, об аттестации на знание требований ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017;
4. Копии удостоверений о подтвержденной квалификации сотрудников лаборатории на право выполнения визуально-измерительного контроля (ВИК) стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017;
5. Копии паспортов на испытательный груз в объеме и массе достаточного для нагружения двух секций всех уровней хранения, не менее 36 000 кг. (п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017);
6. Предоставить копии лицензии на образовательную деятельность, утверждённые программы обучения и образцы выдаваемых удостоверений.
7. Копии рекомендательных писем и отзывов, свидетельствующих о успешном опыте реализации аналогичных услуг.
8. Гарантийное письмо от завода-изготовителя, подтверждающее возможность восстановления паспортов.